**Dotyczy: postępowania na przebudowę chodników wraz ze zjazdami oraz budowa chodników na terenie Miasta Pruszkowa, nr WSR.271.37.2021**

**Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARZ CENOWY**

Dla podanego zakresu należy podać ceny jednostkowe i kwotę ogólną.

Przy wyborze oferty będzie uwzględniona cena ogólna.

Ceny jednostkowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA ZŁ**  **JEDNOSTKOWA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ ZŁ BRUTTO**  **4 X 5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wytyczenie trasy chodnika i ścieżki rowerowej | km | 0,08 |  |  |
|  | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajniej gr 5 cm (humus) z odwozem na odległość 5 km | m3 | 11 |  |  |
|  | Profilowane i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2590 |  |  |
|  | Ułożenie chodnika z kostki kolorowej /nowej/ gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 cm, pospółka gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, | m2 | 2520 |  |  |
|  | Ułożenie chodnika z kostki kolorowej /nowej/ bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 cm, pospółka gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, | m2 | 70 |  |  |
|  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej z odwozem i utylizacją | m2 | 735 |  |  |
|  | Odspojenie gruntu na głębokość 29 cm wraz z wywiezieniem gruntu kat. III z wywozem do 5 km | m3 | 700 |  |  |
|  | Ustawienie obrzeży betonowych /nowych/ 8x30x100 cm | mb | 1740 |  |  |
|  | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100cm z odwozem i utylizacją | mb | 1580 |  |  |
|  | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50cm | m2 | 1630 |  |  |
|  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonową z odwozem i utylizacją | mb | 500 |  |  |
|  | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr.5 cm z odwozem i utylizacją | m2 | 250 |  |  |
|  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie i oporem z betonu C-12/15 | mb | 500 |  |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr.5 cm KR-2 | m2 | 250 |  |  |
|  | Wymiana włazów studni kanalizacyjnych | Szt. | 10 |  |  |
|  | Wymiana studni teletechnicznej | Szt. | 10 |  |  |
|  | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 cm, pospółka gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, | m2 | 150 |  |  |
|  | Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 15cm z odwozem i utylizacją | m2 | 25 |  |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.