

Zdjęcia przykładowych rozwiązań.

Latarnie parkowe LED wys min. 4m, monolityczne lub indywidualnie montowane na słupach .

Słupy aluminiowe anodowane – kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

|  |  |
| --- | --- |
| Moc [W] | 60 W |
| Napięcie zasilania: | 230Vac |
|  |  |
| Strumień światła [lm] | 5000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000K |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |